# Hoe schouwen geschiktheid eengezinswoningen voor zonnepanelen

Uitgangspunten:

* Corporaties willen vaak graag setjes van 6/8/10/12 panelen leggen. Meer is niet nodig, omdat een huurder bijna nooit meer verbruik heeft
* Bij voorkeur worden de panelen geplaatst in een nette rechthoek

VOORKEURSVARIANT:

Panelen geplaatst in één rechthoek, doorlopende lijnen. Portrait of landscape.



WEL TOEGESTAAN: panelen op zelfde wijze gelegd, maar onderbreking in verband met dakraam

 

WEL TOEGESTAAN: op schuin dak panelen symmetrisch gelegd



WEL TOEGESTAAN: panelen landscape en portrait gelegd op het dak, maar 1 symmetrisch en aansluitend geheel vormend

Dakraam/schoorsteen

NIET TOEGESTAAN: twee losse vormen.



HELEMAAL NIET TOEGESTAAN: Geen doorlopende lijnen, geen symmetrie, portrait en landscape door elkaar

